**Checkliste Messfeier**

**A. In der Sakristei**

* **+**Kelch bereiten (Kelch, Kelchtuch, Palla)
* **+**Hostienschale/n (mit einer großen Hostie und

entsprechend vielen kleinen Hostien)

* **+**Kännchen mit jeweils genügend Wasser und Wein
* **+**Schale und Handtuch (Lavabo) für die Händewaschung
* **+**Bücher herauslegen: Messbuch, Lektionar, Gotteslob,
* **+**ggf. Fürbittbuch, kleines Messbuch oder Schott,

Evangeliar ggf. Benediktionale bei Segnungen

* **+**Mappe mit den Vermeldungen, Zettel mit den Namen

der Verstorbenen (Intentionen)

* **+**Gewänder für den Priester auslegen oder bereithängen:

Albe – ggf. mit Schultertuch und Zingulum –,

Stola und Messgewand in der Tagesfarbe

* **+**Gewänder für den Diakon auslegen oder bereithängen: Albe – ggf. mit Schultertuch und Zingulum –

Querstola (und Dalmatik) in der Tagesfarbe

* **+**Gewänder für Laiendienste bereithängen: Alben oder Tuniken (Mantelalben); alternativ schwarze Talare mit Chorrock, helle Gewänder oder Talare in der Tagesfarbe

mit Chorrock für die Kinder und Jugendlichen

* **+**ggf. Weihrauchkohle entzünden (Schnellzünderkohlen über einer Kerze entzünden (Normalkohlen auf speziel- lem elektrischen Kohleanzünder) in die Glutschale des Rauchfasses legen und dieses schwenken, bis genügend Glut entstanden ist, Weihrauchkörner im Schiffchen auf-

füllen

* **+**ggf. Weihwasserkessel mit Aspergill für das Taufgedächt-

nis bereitstellen

* **+**ggf. Prozessionsleuchter anzünden
* **+**ggf. Mikrofone für Altar, Ambo, Priestersitz, ggf. zusätz-

liche Sprechstelle vorbereiten

* **+**Kollektenkörbchen bereitstellen
* **+**Nach ortsüblichen Brauch Vor- und Zusammenläuten

(siehe Läuteordnung)

* **+**Beleuchtung und Lautsprecheranlage einschalten

**B. In der Kirche**

**+** ggf. Alarmanlage ausschalten  
**+** Auf den Kredenztisch: Kelch, Hostienschale/n,

Kännchen mit Wein und Wasser, Schale und Handtuch **+** (Ggf.) Korporale auf den Altar legen  
**+** Die Türen öffnen  
**+** ggf. Mikrofone aufstecken/anschließen

(vor dem Einschalten der Anlage) **+** Kerzen anzünden  
**+** Schlüssel für Tabernakel stecken

**C. Nach der Messe**

**+** Kelch, Hostienschale ggf. nachreinigen  
(destiliertes Wasser vermischt mit Alkohol) und im Tre- sor/ Aufbewahrungsort verschließen

**+** Tabernakelschlüssel im Tresor/Aufbewahrungsort ver- schließen

**+** Kollektengeld ggf. ebenfalls im Tresor verschließen  
**+** Die Gewänder versorgen (ggf. hängen lassen, bis diese

ausgelüftet und trocken sind)  
**+** Alle Kerzen löschen  
**+** Die Glutpfanne aus dem Rauchfass nehmen und an

einem sicheren Ort ausglühen lassen, erst danach ent-

sorgen!  
**+** Lautsprecheranlage abschalten  
**+** ggf. Mikrofone abnehmen und aufräumen **+** Türen zuschließen

(oder nur zur Sakristei und Empore, je nach Uhrzeit) **+** Beleuchtung ausschalten